Úprava prostoru kolem sochy Svlékající se dívky                                                             A PRŮVODNÍ ZPRÁVA
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1. Úvod

 Úprava okolí sochy Svlékající se dívky na Karlovině je zpracována jako podklad pro výkaz výměr a materiálů a zadání stavby. Zahrnuje úpravu stávající cestní sítě pro pěší, přemístění sochy a sadovou úpravu bezprostředního okolí v návaznosti na další ´´zbytkové´´ plochy bez většího estetického účinku – a u strávajícího podchodu a před objektem Penny marketu. 
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1. okolí sochy

2. trojůhelníkový prostor u podchodu

3. minizáhonky před objektem Penny marketu

2. Průzkumy  a rozbory

2.1 Současný stav

 Prostor okolo sochy ´´ Svlékající se dívky´´ vykazuje několik zásadních nedostatků – okolí sochy je neupravené. Nedořešený je provoz, akceptovat se sice musí příjezdové cesty pro vozidla HZS, ale pěší cestní síť je vedena příliš pravoúhle a lidská noha si proto vyšlapala svoje ´´ nejkratší ´´ spojnice, které bohužel vedou v pásu výsadeb okolo sochy a živelnou pěšinou okolo stávajícího jírovce. Instalované litinové zábradlí omezuje pohyb mimo chodník jen minimálně. Dalším neduhem je chybějící travnatá nebo aspoń upravená plocha pod stromy – je zde stín a sucho, tudíž jsou podmínky pro růst rostlin omezené.

Umístění sochy s ohledem na pozadí a kulisu mocných kaštanů je pochopitelné, následně doplńované prvky jsou však nelogické a působí více chaoticky (např.:záplata na vyšlapanou cestu). 

Cílem úprav je dotvořit tento prostor logickou sítí cest a výsadbou a celkovou úpravou prostoru dát jednotnou kompozici. 

2.2 Inženýrské sítě 

Veškeré inženýrské sítě jsou součástí zákresu, stávající poklopy před vstupem do panelového domu zůstanou ve zpevněné ploše, betonové poklopy v trávníku budou zvětší maskovány. 

2.3 Dendrologický průzkum 

 Na přítomné stromy nebyl proveden detailní dendologický průzkum, nicméně i z fotografií a terénu je patrné, že se na pozadí sochy rýsují 2 statné vícekmenné jírovce. Velký účinek tu dělá i v pásu u silnice rostoucí mohutný pajasan, s jehož korunou a stínem se musí počítat při  následných výsadbách. Z dosadeb ve stávajících travnatých plochách bude následně využita především borovice a růže, ostatní rostliny a dřeviny (3ks okrasné třešně – pravděpodobně Kanzan´) budou přesazeny na náhradní lokalitu. Všechny práce musí být prováděny s ohledem na stávající dřeviny a jejich kořenový systém, v bezprostředním okolí stromů musí probíhat práce ručně a opatrně.

3. Návrh úprav

 V rámci návrhu bylo řešeno prostorové a kompoziční uspořádání prostoru, jeho provoz a náplň. 

3.1 Prostorové a kompoziční  uspořádání


 Navrhovaná kompozice vychází z logiky hlavních pěších směrů. Zároveń se jako nejvhodnější jeví umístění sochy do oválného záhonu, který sám o sobě má podobný tvar jako vyvýšený záhon na Karlovině u ´´Padající vody´´. Rušeny jsou ostré hrany chodníků, které v běžném provozu nefungují tak, aby cesty umožńovaly plynulé průchody hlavními směry. Prostor kolem sochy je sjednocen, aby nepůsobil tak roztříštěně a cestami se plynule navázalo na stávající fungující přirozené vlnovky cest.


Prostor před panelovým domem je koncipován více jako veřejná ´´ předzahrádka´´ s akcentem úpravy předvstupu a s ohledem na možnost pozorování celku z výšek oken panelového domu. 


V prostoru se objeví nový prvek pro toto městské prostředí – štěrkové pole jako náhrada trávníku. Štěrkové pole bude složeno z říčního štěrku různé frakce, aby působilo co nejpřirozeněji. Je možné do něho umístit i soitérní kameny. Motiv kamene by se měl postupně objevovat v různé míře i v jiných částech Karloviny a vytvářet tak jednotící prvek. 


Plocha u podchodu je již vymezena stávající dlažbou a obvodem budovy podchodu, jen je v současnosti ´´ nijaká´´. Cílem je zde vytvořit štěrkové pole navazující na dlažbu a gabionovými prvky oživit tento kout. 


Minizáhonky před Penny marketem budou opět doplněné o štěrkové pole. Kameny lze vhodně kombinovat s travinami nebo třeba Yucou.

3.2 Provoz


Z důvodu bezpečnosti jsou ponechávávny dostatčné prostory pro případný vjezd vozidel HZS. S ohledem na nežádoucí parkování vozidel bude ponechán litinový sloupek a byly by přidány ještě další 3 dle výkresu. Najíždění a parkování ploch by v místech, kde se rozšíří pěší cesty měly bránit i jednoduché betonové kostky, které by zároveń sloužili jako sedací. Barevně by korespondovaly s dlažbou.

4. Vliv na životní prostředí

 
Během stavby nebude výrazně ovlivněno životní prostředí, pouze je nutné počítat se zvýšením hluku v souvislosti s přítomností mechanizace při vytváření prostoru. Stávající stromy budou chráněny proti poškození především v kořenovém prostoru podle platných norem spec. ČSN 18 920, která upřesňuje opatření pro ochranu dřevin při stavební činnosti. Veškerý přebytečný materiál – zejména biologický odpad (ořezané větve, drny) a zemina budou odvezeny a složeny na specializované kompostárny. 

5. Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Přístup na plochu je bezbariérový, cesty jsou dostatečně široké

6   STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Štěrkové pole

Prostor pro štěrkové pole bude snížen o 7 cm a následně dosypán směsným říčním štěrkem různých frakcí. V místech, kde nejsou kořeny stromů (u podchodu a před Penny) bude pod štěrkové pole použita geotextilie

Mulčování výsadeb

Výsadby budou zakládány také na terén snížený o 7cm. Při mulčování štěrkem budou rostliny před výsadbou důkladně zality a vysazeny o 2 cm nad terén a následně zaštěrkovány říčním štěrkem fr. 8/12. Při mulčování borkou bude postup podobný.

Lemy výsadeb

     Výsadby budou od trávníku odděleny lemem z betonových kostek 10x10cm sazených do betonu. Usnadní to údržbu a vytvoří linii příjemnou linii výsadeb.

7. Technické normy a předpisy 

Při realizaci zeleně je nutné dodržovat platné normy Sadovnictví a krajinářství. 

Technologie ozelenění

Při zakládání trávníkových ploch bude dodržena ČSN DIN 18 917, kde je specifikováno druhové složení osiva (parkový trávník), realizace jemných terénních úprav, výsev (termín, množství a způsob zapravení osiva) a popis dokončovací péče o trávník až do stavu převzetí.           

Při výsadbě dřevin bude dodržena ČSN DIN 18 916, která definuje požadavky na rostlinný i doplňkový materiál a nároky, způsob, rozsah a termín činností při výsadbě a při dokončovací péči. Při provádění výsadbových a udržovacích prací je nutno dodržovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. 

Založení trávníků

Plochy, které budou vyčištěny od stavebních zbytků a připraveny výškově, budou odpleveleny a urovnány. Po výsevku travního semene ( 20 – 25 g / m2 ) bude plocha uválcována a zalita.

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU
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obr. 1 – nevhodná ´´ záplata´´ - dlaždice ve vyšlapaném místě[image: image3.jpg]



obr.2 charakter pozadí – uoplocení bude vysazen sloupovitý tis  a zimostráz na odclonění pohledu na hřiště a plocha pod kaštany bude zaštěrkována[image: image4.jpg]



obr.3 – žlutá dlažba v popředí bude zcela zrušena a na jejím místě vznikne oválný záhon, do jehož středu se umístí socha, linie cest bude pozměněna, litinový sloupek bude použit na jiném místě dle scháma
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obr.4 hlavní příjezdová cesta zůstane, parter bude doplněn o sedací betonové kvádry
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obr. 5 borovice budou použity a přesazeny, stromy – třešně navrhuji přesadit na jinou lokalitu, průběžná linie pro pěší zůstane zachována upraví se přístupy na ni 

inspirační foto gaibionu k podchodu
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