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1. Úvod

Návrh náhradních výsadeb v ulici Dašická  je zpracována na základě nutnosti regenerace předprostoru bytových domů v ulici Dašická z důvodu žádosti o odstranění nevhodných a těžce udržovatelných stávajících výsadeb.

2. Průzkumy  a rozbory

2.1 Současný stav

Současná výsadba sestává převážně z hlohyně, tavolníku, nárostu Acer negundo, jalovce, plocha je zanedbaná, přerostlá a těžko udržovatelná.

Prostor vypadá žalostně, masa hlohyní je vzhledem ke své trnitosti neudržitelná a v podstatě z ní nejde rozumně odstranit prorůstající nálet javoru. Ten je tu v hojné míře zastoupen a jeho bělostné výhony vytváří typický obraz této ulice – je zde jak nalétlý, tak obrážející z pařezů. V mase keřů se jeví jako problém právě prorůstající nálet. Jako základní nedostatek vidím neupravenost plochy a  masu trnitých keřů sloužících spíš jako centrum odpadků. Keře jsou přerostlé, přerůstají i do cest. 

2.2 Inženýrské sítě 

Inženýrské sítě byly zohledněny v návrhu. Výsadby stromů jsou plánovány vně ochranných pásem, uvnitř pásem jsou plánovány pouze výsadby mělce kořenících keřů a trvalek.

3. Návrh výsadeb

V rámci návrhu bylo řešeno prostorové a kompoziční uspořádání prostoru ve vazbě na provoz a náplň. Všechny úpravy mají za cíl zlepšit kvalitu zeleně, biodiverzitu území, mikroklimatické podmínky, zvýšit estetickou hodnotu území. Všechny stávající vzrostlé dřeviny jsou respektovány a ponechány na svém místě, ve vyznačených částech je na zvážení úprava jalovců řezem a případné ponechání části hmoty, jinak jsou všechny keře a nálet určeny k odstranění. K přesazení jsou vhodné ibišky, které by našly uplatnění i v navrhovaných výsadbách.

3.1 Úsek mezi ulicemi Spořilov a Ke Kamenci

Před západněji položeným bytovým domem je dominantní stávající alejová výsadba vzrostlých javorů. Výsadba je proto situována jako kulisa před domem s různou výškou keřů doplněnou o trvalky. Základní barevný i hmotový prvek zde do budoucna budou magnolie, které jsou vysazeny ve skupině mezi dvěma domy a pak soliterně v jejich okolí. Úpřed druhým bytovým domem je dominantní stávající autobusová zastávka a trafika. V předprostoru jsou stávající vyšlapané cesty, které návrh zohledńuje. Dominovat zde bude převislá třešeń spolu s borovicemi lesními a okrasné trvalky a traviny. Ulici Ke Kamenci je možné doplnit o alej 3 stromů – navrhovaný je muchovník. Ostrůvkovité výsadby keřů a trvalek jsou navrženy také před bytovým domem.

3.2 Úsek mezi ulicemi Ke Kamenci a Na okrouhlíku

Prostor je navržen ve vazbě na předchozí ale s ohledem na stávající dřeviny. V současnosti tu dominuje výsadba stříbrných smrků. Výsadby jsou koncipované jako pohledové kulisy pro obyvatele bytů i pro chodce v uličním parteru. Výše položený bytový dům bude doplněn o výsadbu okrasné jabloně a borovic lesních, které se budou tyčit na pozadí a v doprovodu keřových a trvalkových skupin. Podél chodníku vytvoří časem příjemné přistínění tmavokvětá magnolie.

Bytový dům na rohu s ulicí Na okrouhlíku bude doplněn o záhony okrasných keřů a trvalek, které pohledově doplní a osvěží pohledy na stávající jehličnany. Trvalkové výsadby jsou voleny trávobylinné s důrazem na autoregulaci  a tím minimalizaci pěstebních zásahů. Přesto se počítá s třemi návštěvami záhonu během roku (kontrola plevelů).V předjaří budou odstraněny suché části trvalek

4. Vliv na životní prostředí

Během výsadeb nebude výrazně ovlivněno životní prostředí, pouze je nutné počítat se zvýšením hluku v souvislosti s přítomností mechanizace při vytváření prostoru. Stávající stromy budou chráněny proti poškození především v kořenovém prostoru podle platných norem spec. ČSN 83 9061, která upřesňuje opatření pro ochranu dřevin při stavební činnosti. Veškerý přebytečný materiál – zejména biologický odpad (ořezané větve, drny) a zemina budou odvezeny a složeny na specializované kompostárny. 

Výsadba by neměla způsobit zvýšení prašnosti v území.

5. Užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Jedná se o volně přístupný veřejný prostor.

6. Požárně – bezpečnostní řešení

Plocha je volně přístupna pro vozidla HZS

7. Výkaz náhradních výsadeb

[image: image1.emf]Latinksý název Český název Velikost Ks

STROMY

S1 Tsuga canadensis ´Gable´ jedlovec kanadský 150 1

S2 Malus ´Rudolph´ okrasná jabloń  ok10/12 1

S3 Tssuga canadensis ´Fantana´ jedlovec kanadský 150 1

S4 Prunus subhirtella ´Pendula´ převislá třešeń ok12/14 1

S5 Amelanchier lamarckii muchovník  ok12/14 1

S6 Prunus acolade okrasná třešeň ok12/14 1

S7 Pinus sylvestris borovice lesní ok12/17 5

KEŘE

K1 Hydrangea  arb. ´Anabelle´ hortensie 40/60 8

K2 Euonymus alatus ´Compactus´ brslen 80/100 4

K3 Buxus sempervirens zimostráz 30/40 63

K4 Weigela florida ´Eva Ratke´ vajgelie 100/120 9

K5 Hibiscus syriacus ´Blue Bird´ Ibišek – modrý 120/150 3

K6 Hibiscus syriacus ´Monstrosus´ Ibišek – bílý 100/120 3

K7 Hibiscus syriacus ´Woodbridge´ ibišek – růžový 100/120 7

K8 Caryopterix clandonensis´Haevenly Blue´ ořechokřídlec 30/40 14

K9 Forsythia´Maluch´ zlatice 30/40 7

K10 Budlea davidii ´Black knight´ komule Davidova 40/60 6

K11 Syringa josikea šeřík 60/80 4

K12 Spirea japonica ´Golden Princess´ tavolník 15/20 34

K13 Magnolia stellata ´Rosea´ šácholan hvězdicovitý 100/120 1

K14 Syringa mayerii ´Palibin´ šeřík 40/60 2

K15 Viburnum burkwodii kalina 40/60 1

K16 Magnolia stellata šácholan 100/120 1

K17 Paeonia sufruticosa dřevitá pivońka 60/80 1

K18 Magnolia x soulangeana šácholan 200/250 3

K19 Viburnum bodnatense ´Down´ kalina 100/120 1

K20 Magnolia liliiflora ´Nigra´ šácholan 180/200 3

K21 Hypericum moserianum třezalka 30/40 43


[image: image2.emf]TRVALKY A TRAVINY

T1 Miscanthus sinensis ´Gracilimus´ ozdobnice čínská 51

T2 Pennisetum alopecuroides ´Hameln´ vousatec 70

T3 Rudbekia fulgida ´Goldsturm´ třapatka 25

T4 Gaura lindheimerii – směs 127

T5 Echinacea purpurea – směs třapatka 80

T6 Coreopsis verticilata ´Grandiflora´ krásnoočko 47

T7 Geranium cantabrikiense ´Biakovo´ kakost 40

T8 Euphorbia polychroma pryšec 68

T9 Calamintha nepetoides marulka 56

T10 Lavandula angustifolia levandule 15

T11 Calamagrostis brachitricha třtina 24

T12 Geranium cantabrikiense ´Karmina´ kakost 43

T13 Calamagrostis acutiflora ´Overdam´ třtina 21

T14 Miscanthus sinensis ´Purpurascens´ ozdobnice 25

T15 Geranium nodosum kakost 82

T16 Helenium hybr. ´Kupferzwerg´ záplevák 37

T17 Panicum virgatum ´Rehbraun´ proso 24

T18 Helenium hybr. ´Sonnenwunder´ záplevák 31

T19 Miscanthus sinensis ´Variegatus´ ozdobnice 16

T20 Geranium wlassovianum kakost 70

T21 Vinca minor barvínek 40

T22 Aster dumosus ´Blue Lagune´ hvězdnice 29

T23 Hemerocalis ´Stella de Oro´ denivka 13

T24 Aster tongolensis hvězdnice 12


8. Technické normy a předpisy 

Při realizaci zeleně je nutné dodržovat platné normy Technologie vegetačních úprav. 

Technologie ozelenění

Při zakládání trávníkových ploch bude dodržena ČSN DIN 83 9031, kde je specifikováno druhové složení osiva (parkový trávník), realizace jemných terénních úprav, výsev (termín, množství a způsob zapravení osiva) a popis dokončovací péče o trávník až do stavu převzetí.           

Při výsadbě dřevin bude dodržena ČSN DIN 83 9021, která definuje požadavky na rostlinný i doplňkový materiál a nároky, způsob, rozsah a termín činností při výsadbě a při dokončovací péči. Při provádění výsadbových a udržovacích prací je nutno dodržovat ochranná pásma sítí technické infrastruktury. 

Dodrženy musí být také standardy péče o přírodu a krajinu, kde jsou sepsaná doporučení týkajícíc se výsadeb rostlinného materiálu a následné péče včetně ořezů. Jedná se  standardy vydané AOPK , zejména A 02 001:2013 (Výsadba stromů) A02 002:2013 (Řez stromů) a A02 003 (Výsadba a řez keřů a liján).

Rozvojová a udržovací péče o rostliny

Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné zajistit následnou intenzivní péči dle ČSN 83 90 51. 

Technologie založení vegetačních úprav 

Výsadba vzrostlých stromů

Mezi prvořadé podmínky úspěšného ozelenění prostoru patří připravené půdní prostředí, kvalitní rostlinný materiál, pečlivá výsadba se zálivkou, zabezpečení výsadeb proti poškození a především pravidelná a odborná následná péče. Nejvhodnější doba pro výsadbu stromů s kořenovým balem je podzim po opadu listů stromu (expedice od září do zamrznutí půdy) a pak v předjaří (od rozmrznutí půdy do začátku rašení).

Výsadba - postup prací :

Na dno výsadbové jámy se dá vrstva zeminy, která se dobře zhutní. Do středu výsadbové jámy se uloží bal a do dna jámy se zatlučou kůly. Bal se zasype substrátem, který se opět zhutní. Jáma se prolije dostatečným množstvím vody. V případě sesednutí povrchu  se doplní substrát. Strom se obalí rákosovou bandáží a upevní se ke kůlům pomocí úvazku.

Výsadbová jáma :

Pro zlepšení růstu vysazeného stromku je třeba vykopat jámu, kde budou půdní poměry uměle vylepšeny. Čím je rozměr této jámy větší, tím lepší je růst stromu. Jako minimální rozměr se udává 1m3. Povrch jámy po výsadbě je vhodné zakrýt vhodným mulčem (viz níže).

Půdní substrát :

Jáma se vyplní lehce prokořenitelným vzdušným substrátem s dostatečnou zásobou živin, který je odolný vůči nadměrnému zhutnění. Proto se používají zahradnické substráty s obsahem dobře rozloženého kompostu smíchané s pískem. Ke každému stromu bude přidáno tabletové hnojivo Silvamix (3 ks tablet/1 strom). 

Kůly

Statické zajištění vysazovaného stromu je důležité jako ochrana před větrem, vandaly a před poškozením v důsledku okolního provozu. Používají se dřevěné kůly o průměru 5 - 7 cm minimálně 3 ks k jednomu  listnatému stromu (u jehličnanů stačí 2 kůly). Při výsadbě musí být kmen stromu ke kůlům připevněn pomocí vazby z popruhu. Vazba musí fixovat strom proti pohybům do stran, ale nesmí bránit pohybu směrem dolů (možné sesedání substrátu). Kůl se zatlouká do dna jámy, nad zemí by měl sahat min. do výšky 1,5 m. Proto se jako dostačující délka kůlu počítá 2,5 m. Kůly se na vrcholech spojí půlkulatými dřevěnými trámky, čímž se zajistí stabilita konstrukce. 

Rákosová bandáž :

Aby se snížil výpar a zároveň se ochránil kmen stromu proti mechanickému  i mrazovému poškozování v prvních letech po výsadbě, je vhodné použít na kmen rákosovou bandáž, která má životnost min. 2 roky.

Stromy vysazované do trávníku budou mulčovány borkou tl. 7-10 cm. 

Vzrostlý strom  musí splňovat následující kritéria : 

- musí být minimálně 2 x ve školce přesazován

- kořenový bal musí být dostatečně prokořeněn a musí odpovídat velikosti stromu

- strom musí mít zapěstovanou korunku, hustou, rovnoměrně zavětvenou, 

její tvar by měl odpovídat habitu daného taxonu

- obvod rovného kmene bez poškození ve výšce 100 cm – viz osazovací tabulka

· u alejových stromů musí být výška nasazení koruny musí být min. 2,5 m.

Výsadba keřů 

S ohledem na půdní podmínky nemusí být přidáváno hnojivo, bude založena výsadbová mísa a keře či keřové stromy budou ukotveny k 1 kůlu. Keře je nezbytné po výsadbě zalít, zaborkovat drcenou kůrou ( vrstva 10 cm)  a zastřihnout, aby se podpořil jejich růst a větvení (při výsadbě se nezastřihávají magnólie ani kaliny).

Rostlinný materiál pro výsadbu musí být kvalitní, kontejnerovaný či balový a musí splňovat platné normy pro výpěstky a velikost předepsanou v osazovacích tabulkách.  Při výsadbě budou keře zásobeny živinami pomocí tabletového hnojiva Silvamix (2 ks/keř).

Založení trávníků na poškozených plochách

Plochy, které budou vyčištěny od stavebních zbytků a připraveny výškově, budou odpleveleny a urovnány. Po výsevku travního semene ( 20 – 25 g / m2 ) bude plocha uválcována a zalita.

Rozvojová a udržovací péče o rostliny

Pro zdárný růst a vývoj nově realizovaných výsadeb a ozelenění je nezbytné zajistit následnou intenzivní péči dle ČSN 83 9051. 

Povýsadbová péče o vzrostlé stromy a stromové keře spočívá v následujících opatřeních:

- pravidelná zálivka po dobu alespoň 1 roku po výsadbě

- péče o kořenovou mísu 

- výchovný řez (prosvětlování koruny, odstraňování kodominantních výhonů)

- pravidelná kontrola kotvení a jeho včasné odstranění

- ošetření mechanických poranění 

- ochrana stromu před chorobami a škůdci

9. PŘÍLOHY

9.1 Fotodokumentace současného stavu

9.2 Osazovací plány M 1.200 
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