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MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE VI
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí	
	Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Příloha č. 1 zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu



„PD cyklostezka Svítkov - Srnojedy“
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Obrázek 3
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Předmětem veřejné zakázky je ve výše uvedené lokalitě a rozsahu zpracovat projektovou dokumentaci ve stupni DÚR, DSP, DPS. 
Zpracovaná projektová dokumentace naváže na studii, kterou zpracoval Ing. Arch. Aleš Slavík. 
Trasa cyklostezky byla předběžně projednána s majiteli pozemků a nebude měněna.

Součástí předmětu veřejné zakázky je také zpracování návrhu jednoho mostního objektu, jednoho propustku a veřejného osvětlení.
Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i další projekční práce, jejichž nutnost vyplývá ze zhotovené studie. Zadavatel proto důrazně žádá uchazeče, aby se před zpracováním nabídky důsledně seznámily s vypracovanou studií. 

Příloha č. 4 (vyhledávací studie) je umístěna spolu s dalšími dokumenty ve složce příslušné veřejné zakázky na profilu zadavatele a je volně ke stažení. 

Odkaz: 
https://www.vzmmp.cz/admin/verejne-zakazky-maleho-rozsahu/prilohy/1730/

Součástí předmětu veřejné zakázky je také: 
1. Ostatní inženýrská činnost a autorský dozor.
Inženýrskou činností se pro účely této veřejné zakázky malého rozsahu rozumí zejména získání potřebných dokladů a vyjádření, pomoc při řešení majetkoprávních vztahů, plné zastupování zadavatele na základě zplnomocnění na úřadech, získání územního a stavebního rozhodnutí.
Předpokládaný rozsah autorského dozoru je 20 hodin. Ve smlouvě bude uvedena cena za 1 hodinu autorského dozoru.
2. Zajištění geodetických plánů pro rozdělení pozemků

3. Ostatní geodetické práce.

Tabulka 1
	PD cyklostezka Svítkov - Srnojedy

	Název položky
	Cena bez DPH
	Hodnota DPH
	Cena včetně DPH

	Zpracování PD ve všech potřebných stupních včetně dodání potřebných povolení a souhlasů 
	
	
	

	Autorský dozor v rozsahu 20 hodin
	
	
	

	Cena celkem
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